**关于DP 透传相关接口设置说明**

以下命令为自定义命令，用hiddev进行收发，特殊reportid 0x04

H->M:host->movidius

M->H:movidius->host

调试命令（内部维护）：

Dp相关命令（新增）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HID命令名称 | mode | Report id | CMD | TYPE | data | 说明 |
| write dp reg | H->M | 0x02 | 0xfe 0x20 | 0x03 0x01 0xc | [value1] [value2]  value１ 地址  value２ 地址值 | 八位地址，无返回 |
| read dp reg | H->M | 0x02 | 0xfe 0x20 | 0x03 0x01 0xb | [value1]  value１ 地址 | 八位地址 |
|  | M->H | 0x02 | 0xfe 0x20 | 0x03 0x01 0xb | [value1] [value2]  value１ 地址  value２ 地址值 | 八位地址 |