2022年06月24日13:49:34

EPSON\_BB

1. 低功耗，浅睡眠和深睡眠，还需要测试。
2. 拖影问题，需要使能擦黑机制，同时调低亮度。但是用户就不能调节亮度。
3. 目前还需要调试，所以没有合主分支，基于最新的develop合了一个分支，后续还需要调试。

DPVR

1. 存在设备，首次升级，自动重启失败。--诠视定位
2. 上电设备1，龙讯芯片，开机起来，会有偶现MIPI重新断开再连接的问题。Intb 0 -->1 -->0 -→1，龙讯定位。
3. 上电设备2，30s检测不到HID USB 重启切换到CD-ROM，有概率会导致程序卡住。--诠视定位
4. 上电设备1，滴滴的声音。--诠视定位
5. 上电设备1，有概率闪黑条的现象。--诠视+龙讯定位。

DVT2

(1)3314稳定运行，8575版本不稳定，龙讯相同固件。

(2)8575

DPVR

单色循环的黄色设置现在偏绿，36ff48 绿色这个颜色现在看着也偏蓝

JKV2

休眠唤醒后，slam 无法正常工作。fishesyse 帧间隔的问题。

Videodem\_init.c

Usb\_vsc\_app.c